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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir: SIA DN 2021/5.
1.2. Pasūtītājs ir SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. nr. 48503021348.
1.3. Iepirkuma kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu: SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv, par iepirkuma procedūru: jurista palīgs Liene Krieviņa, tālrunis 63781306, e-pasts: juristapaligs@dobelesnamsaimnieks.lv.
1.4. Iepirkuma CPV kods: 50532400-7.
1.5. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā, kā piegādātāji, definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību/saimniecisko darbību un, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt Līguma darbu izpildi.

2. [bookmark: _Toc324317550]Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks
2.1.  Iepirkuma priekšmets ir Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā (saskaņā ar tehnisko specifikāciju ) par piedāvāto zemāko cenu.
2.2.  Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums ir jāiesniedz par visu līguma priekšmetu.
2.3.  Līguma izpildes vieta: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads. Līguma izpildes termiņš: 2021.gada 30.novembris.
2.4. Pasūtītājs līgumu slēdz ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkuma komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
2.5. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.8 “Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pielikumiem ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā.
2.6. Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

3. [bookmark: _Toc324317551][bookmark: _Toc233878092][bookmark: _Toc233878119][bookmark: _Toc233878237][bookmark: _Toc233878274][bookmark: _Toc245179481]Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas kārtība
3.1. [bookmark: _Ref367975542][bookmark: _Hlk61794079]Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski EIS(Elektroniskajā Iepirkumu sistēmā) e-konkursu apakšsistēmā līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam- 2021.gada 31.marta plkst.14:00.
3.2. [bookmark: _Hlk17818512]Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām
3.3. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc 3.1. punktā minētā termiņa beigām, EIS e-konkursu apakšsistēmā.
3.4. Piedāvājumu atvēršanas sēdē EIS e-konkursu apakšsistēmā ģenerē finanšu piedāvājumu apkopojumu/atvēršanas sanāksmes protokolu, kuru paraksta klātesošie komisijas locekļi. Finanšu piedāvājumu apkopojumu/atvēršanas sanāksmes protokola kopiju ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv    pie šā iepirkuma dokumentiem.
3.5. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

4. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc153873046][bookmark: _Toc233878094][bookmark: _Toc233878121][bookmark: _Toc233878239][bookmark: _Toc233878276][bookmark: _Toc245179483][bookmark: _Toc324317553]Piedāvājuma noformējums
4.1.  Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz tikai elektroniskā formātā EIS.
4.2. Piedāvājuma sagatavošanā izmanto EIS piedāvātos rīkus, aizpildītas iepirkuma nolikuma pielikumu formas un pievieno citas iepriekš sagatavotu dokumentu datnes. 
4.3. Piedāvājumā drīkst iekļaut iepirkuma dokumentos neprasītu informāciju, ko pretendents uzskata par svarīgu piedāvājumu vērtēšanā vai līguma izpildē.
4.4.  Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo ar standarta biroja programmatūras rīkiem tādā formātā, lai varētu pievienot EIS atbilstoši EIS nodrošinātajām iespējām, kā arī lai varētu lasīt ar aktuālajiem biežāk lietotas programmatūras versijas rīkiem.
4.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai un netiktu apdraudēta pasūtītāja datorsistēmu darbība, tostarp arī piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Piedāvājuma datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. 
4.6.  Pēc piegādātāja izvēles, piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai pilnvarots pārstāvis.
4.7. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad piedāvājums tiek noraidīts.
4.8. EIS iesniegta vai publicēta dokumenta atvasinājums ir uzskatāms par apliecinātu (atbilstošu oriģinālam) ar EIS paraksta rīku vai attiecīgi ar elektronisko parakstu.
4.9. Dokumenti ir jānoformē latviešu valodā. Ja dokumenta oriģināls ir svešvalodā, tad tam ir jāpievieno arī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.
4.10. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot vietas, kurās formā tas ir paredzēts. Ja iepirkumu komisija izmaina, papildina sākotnēji publicēto formu, tad pretendentiem ir jāizmanto aktuālie jaunākie EIS publicētie iepirkuma dokumenti.
4.11. Ja pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju ,to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšana un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta orģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

5. [bookmark: _Toc324317554]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
5.1. [bookmark: _Toc226510441][bookmark: _Toc226510816][bookmark: _Toc226776727][bookmark: _Toc226778844][bookmark: _Toc226779259]Pretendenta saimnieciskajam, finansiālajam stāvoklim un tehniskajām iespējām izvirzītas sekojošas minimālās prasības:
5.1.1. [bookmark: _Toc226887363]Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu;
5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.1.3. Pretendentam pieejami atbilstošas kvalifikācijas sertificēti darbinieki, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmeņa sertifikāti (jābūt spēkā esošam visa pakalpojuma sniegšanas periodā);
5.1.4. Pretendenta piedāvātiem speciālistiem ir atbilstoša izglītība un spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (jābūt spēkā esošam visu pakalpojuma sniegšanas periodā) elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā, ēku iekšējās elektroinstalācijas projektēšanas jomās, kas izsniegti Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) vai Latvijas Elektriķu Brālības (LEB) atbilstoši likumdošanas prasībām.
5.1.5. Pretendentam ir jābūt spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (jābūt spēkā visu pakalpojuma sniegšanas periodu);
5.1.6. Pretendentam ir jābūt sertificētam atbilstoši ISO Vadības standartiem vai ieviestas Kvalitātes vadības sistēma ISO  9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001 vai alternatīvas sistēmas attiecīgā darbības veida – projektēšana, būvdarbu vadīšana, elektrisko mērījumu veikšana;
5.1.7. [bookmark: _Ref280089097]Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi un infrastruktūra, kas nepieciešama iepirkuma realizācijai;
5.1.8. [bookmark: _Ref279391511]Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (t.i. 2018., 2019. un 2020. gadā) laikā ir ne mazāks kā piedāvātā kopējā līgumcena;
5.1.9. Pretendents ir realizējis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus projektus gan apjoma ziņā, gan izmaksu ziņā;
5.1.10. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem.
5.2. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1. Pretendenta aizpildīts pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši šā nolikuma pielikumam Nr.1;
5.2.2. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.2 aizpildīts „Finanšu piedāvājums”;
5.2.3. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.3 aizpildīts „Pretendenta finanšu apgrozījums”;
5.2.4. Saskaņā ar šā nolikuma pielikumu Nr.4 aizpildīts „Pretendenta pieredzes apliecinājums”;
5.2.5. Atbilstoši šā nolikuma papildus Excel formātā pievienotajam  pretendenta aizpildīts Tehniskais piedāvājums.
5.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka euro, centos, cenas norāda ar precizitāti – divi cipari aiz komata. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas citas paredzamās ar līguma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. Piedāvājumā norādītā līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta.
5.4. Iepirkuma nolikumā dotās formas ir jāaizpilda, bet tās nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma attiecīgo formu, ja tāda ir publicēta.
5.5. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Pretendents dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

6. [bookmark: _Toc324317557]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” juridiskajā adresē: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, 2021.gada 31.martā plkst. 14:00, slēgtā komisijas sēdē.
6.2. Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.
6.3. Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.
6.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.
6.5. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6.4.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.
6.6. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
6.7. Iepirkuma komisija:
6.7.1.  Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām un lemj par to, vai nav likumā noteiktie šķēršļi pretendenta atzīšanai par uzvarētāju. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.7.2. Pārbauda piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un tehniskajam piedāvājumam. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.7.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;
6.7.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju ierakstītā pasta sūtījumā.

7. [bookmark: _Toc324317558]Cita informācija
7.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkums nav sadalīts daļās.
7.2. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai piegādājot personiski.
7.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.4. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, tad iepirkumu komisija var slēgt līgumu ar šo pretendentu tad, ja:
7.4.1. Iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām;
7.4.2. Uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
7.5. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu.
7.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē piedāvātā pakalpojuma izmaksu (par piegādi un uzstādīšanu) lielums atbilstoši līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

8. Pielikumu saraksts
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;
2.pielikums: Pretendenta Finanšu piedāvājums;
3.pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījums;
4.pielikums: Pretendenta pieredzes apliecinājums;
5.pielikums: Tehniskais uzdevums;
6.pielikums: Galveno elektrosadales tīklu objektu adrešu saraksts;
7.pielikums: Uzskaišu elektrosadales tīklu objektu adrešu saraksts;
8. pielikums : Iepirkuma līguma projekts.












Nolikuma pielikums Nr.1 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā
„Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”,
identifikācijas numurs SIA DN 2021/5

Pretendents ______________________________ iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā                 
„Mājas galvenās un stāvu uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”, identifikācijas numurs SIA DN 2021/5, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
· Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.
· Tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
· Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā spēs veikt un apņemas veikt preču piegādi  saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā ietvertajām prasībām.
· Uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
· Nekādā veidā nav ieinteresēts un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas ir iesniegti šajā iepirkumā.
· Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	E-pasts
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	



 
2021.gada ___.________________

      Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums



Nolikuma pielikums Nr.2 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5

Pretendenta 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, Pretendents piedāvā līgumā noteiktajos termiņos veikt preču piegādi iepirkumā „Mājas galvenās un stāvu uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā”.
Piedāvājam veikt galvenās elektrosadales un komunālo tīklu elektrosadales, un uzskaišu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (saskaņā ar iesniegto Tehnisko piedāvājumu) par šādu kopējo līguma summu:
	Kopējā līguma summa, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā līguma summa, EUR ar PVN

	
	
	



Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt piedāvāto pakalpojumu par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
1. Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas pakalpojuma izpildei nepieciešamās izmaksas.
1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
1. Mums ir pieejami pietiekami resursi Līguma izpildei.
1. Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2021.gada __.________________- __ dienas.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas :
	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Faksa numurs
	

	e-pasta adrese
	



Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.


Nolikuma pielikums Nr.3
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5


PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMS


	2018.gads
	2019.gads
	2020.gads

	


	
	





Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ….........................................................................




























Nolikuma pielikums Nr.4
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5


PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS


	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Pakalpojuma apjoms, EUR (bez PVN)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Izpildes gads

	
1.
	


	
	
	

	
2.
	


	
	
	

	
3.
	


	
	
	




Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ….........................................................................












[bookmark: _Hlk66099794]Nolikuma pielikums Nr.5 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Apkalpojamā teritorija – SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos Dobeles pilsētā un novadā.
2. Darba apraksts:
a. Pretendents veic galvenās un stāvu uzskaites sadales rekonstrukciju, bez sadales korpusa nomaiņas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Tehniskais piedāvājums pievienots papildus Excel formātā);
b. Atjaunotās elektriskās sadalnes shēmas sagatavošana un ielīmēšana uz sadales durvīm;
c. Numerācijas atjaunošana uz aizejošiem  kabeļiem un klemmēm;
d. Drošības zīmju atjaunošana;
e. Jaunizbūvējamo elektroinstalācijas pārbaudes darbi atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 
f. Izpilddokumentācijas sagatavošana;
3. Nosacījumi un prasības:
a. Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem mērinstrumentiem un ierīcēm, kvalitatīvai darbu veikšanai.
b. Uzņēmuma rīcībā ir kvalificēts personāls ar attiecīgiem LEEA vai LEB sertifikātiem elektro ietaišu izbūves darbu vadīšanā, elektro ietaišu projektēšana.
c. Uzņēmuma rīcībā ir kvalificēts personāls ar elektro drošības grupu B vai C.
d. Elektriskajām vienlīniju shēmām jābūt sastādītām ar sertificēta elektroietaišu projektētāja palīdzību. Pretendentam jābūt licencētai CAD programmatūrai, lai sastādītu elektriskās shēmas “dwg” formātā. Dokumentus jāiesniedz .dwg, .pdf un .doc formātos, kā arī jābūt izdrukātiem dokumentu un shēmu eksemplāriem.
e. Uzņēmumam jābūt sertificētam atbilstoši ISO vadības standartiem un ievestas Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001 un Vides vadības sistēmas ISO 14001, vai alternatīvas sistēmas attiecīga darbības veida projektēšanā, būvdarbu vadīšanā, elektrisko mērījumu veikšanā.
f. Darbi veicami pienācīgā kvalitātē ar saviem  resursiem un materiāliem – tehniskiem līdzekļiem pastāvīgi sniegt pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanā nodarbināt tikai attiecīgus darbiniekus, kuri ir saņēmuši darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darba izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā.
g. Pakalpojumu ir nepieciešams nodrošināt pilnā apjomā. Tos materiālus kuri nav paredzēti tehniskā specifikācijā, paredzēt ņemot vērā pretendenta pieredzi. 
4. Galveno elektrosadales tīklu objektu adrešu saraksts. (Pielikumu Nr.6.)
5. Mājas stāvu uzskaites elektrosadales tīklu objektu adrešu saraksts (Pielikums Nr.7)
6. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objektu apsekošanu, saskaņojot ar SIA “”DOBELES NAMSAIMNIEKS” tehniskās daļas vadītāju Jāni Kreicbergu-28347204.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību publiskā iepirkuma „Mājas galvenās un uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā” Nolikumam. Apstiprinām, ka piedāvājums atbilst iepirkuma Nr. SIA DN 2021/5 Tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.
Pretendenta pārstāvis: ____________________________________
Nolikuma pielikums Nr.6 
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
Nr. SIA DN 2021/5


	Mājas galvenās sadales un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija

	

	Ausmas iela 17

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p400A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 400A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	

	J. Čakstes iela 15

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	10
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	15
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	15
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	

	Meža prospekts 29

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	6
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadalnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	

	Uzvaras iela 10

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p400A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 400A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	0
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	0
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	

	Zaļā iela 52

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	

	Zaļā iela 88

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Drošinātāji  NH 2 vai naži 250A
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadlnes skapis priekš aizsargautomāti 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	

	


	Pumpuru iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Galvenās sadalnes (GS) demontāža
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Galvenā sadalne (GS) montāža
	 
	 
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim 4x līdz 95mm²
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	PEN pieslēgspaile AL kabeļim 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju N spailes
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Lietotāju PE spailes ( PEN, diviem  kabeļiem līdz 70mm2)
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	W 3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Ievadslēdzis 3p20A  koplietošanas telpām 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām 
	gab.
	6
	 
	 
	 

	Drošinātāji NH 30A (tips 00)
	gab.
	9
	 
	 
	 

	Drošinātāju plastmasas pamats 
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Vadi  iekšējai komutācijai sadalnē
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	Zemējuma kopne 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts 
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu GS sadalnes skapis priekš ievadaizsargslēdžiem
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu GS sadalnes skapis priekš aizsargautomāti
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	



* Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv
















Pielikums Nr. 7 pie
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5

	Mājas stāvu uzskaites elektrosadales rekonstrukcija. 

	
	
	
	
	
	
	

	Atmodas iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,45
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ausmas iela 17

	Darbu nosaukums
	Mērvienīb.
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,33
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	






	
	
	
	
	
	

	Pumpuru iela 1

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalne (US) demontāža
	kompl.
	9
	 
	 
	 

	Stāvu sadalne (US) (vienai sadalnei ) x 9
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	4,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	2
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	2
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Bērzes iela 20

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	6,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	0
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	0
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	0
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	0
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	



	Kopā:
	 

	






	
	
	
	
	
	

	J. Čakstes iela 20

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	6,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	6
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Dainu iela 6 L

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,33
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Krasta iela 11

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,50
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Muldavas iela 9

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	8,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Muldavas iela 11

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	6
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 6
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	8,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	12
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Skolas iela 16

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,60
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Uzvaras iela 5

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	10
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 10
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,50
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metaliskais profilis
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Uzvaras iela 10 A

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	3
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	7,00
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	11
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metaliskais profilis
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metaliska profila) nostiprināšanai 
	kompl.(4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplaksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	








	
	
	
	
	
	

	Zaļā iela 36

	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Kopējais apjoms
	Vienības izmaksa EUR

	
	
	
	D/alga
	Materiāli
	Mehān.

	Stāvu sadalnē (US) demontāža
	kompl.
	5
	 
	 
	 

	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei ) x 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	5,60
	 
	 
	 

	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	4
	 
	 
	 

	Ievadaizsargslēdži  pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Dzīvokļu aizsargslēdži  1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)
	gab.
	8
	 
	 
	 

	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	3
	 
	 
	 

	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	DIN PROFILS metāliskais profils
	 gab. (0.5 m)
	1
	 
	 
	 

	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai 
	kompl. (4 gab.)
	1
	 
	 
	 

	12 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Vadu marķēšana un numerācija
	kompl.
	1
	 
	 
	 

	4 moduļu sadalnē aizsargplaksne ievadslēdžiem 
	gab.
	1
	 
	 
	 

	Palīgmateriāli
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 

	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tehnisko specifikāciju sagatavoja:  tehniskās daļas vadītājs Jānis Kreicbergs
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Nolikuma pielikums Nr.8
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” izsludinātajā iepirkumā 
ID Nr. SIA DN 2021/5
	
[bookmark: OLE_LINK1]Līguma projekts
Pakalpojuma līgums Nr. ___

Dobelē, 2021.gada ___._____________ 	                 jam.

SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS”, reģ. Nr. 48503021348, juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles nov., tās valdes locekļa ______________ personā, kurš rīkojas dzīvojamo māju iedzīvotāju vārdā un saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________________________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: _____________, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītājam Mājas galvenās un stāvu uzskaišu elektrosadales, un komunālo tīklu elektrosadales rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē un Dobeles novadā, atbilstoši iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA DN 2021/5) nolikuma un šā Līguma noteikumiem.
0. Izpildītājs Darbus uzņemas veikt Līgumā un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē saskaņā ar finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un darbu izpildes laika grafiku (2.pielikums), kas uzskatāmi par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
0. Izpildītājs  apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
0. Pasūtītājs noslēdzot vienošanos pie Līguma, Līguma darbības laikā grozīt Tehniskajā specifikācijā pievienoto Objektu sarakstu, tam pievienojot jaunus Objektus vai arī Objektus no tā izslēdzot. Pievienojot papildu Objektus, to Pakalpojuma cena tiek noteikta, vadoties pēc Finanšu piedāvājumā iekļautu analogu Objektu cenām.

2. PUŠU PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI
2.1. No Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir: Tehniskā daļas vadītājs Jānis Kreicbergs, mobilais telefons 28347204, e-pasts: janis.kreicbergs@dobelesnamsaimnieks.lv.
2.2. No Izpildītāja puses pilnvarotais pārstāvis ir:
___________________________, tālrunis _____________, e-pasts: ___________________.

3.PAKALPOJUMA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līguma Pielikumā Nr.__ norādītājās adresēs un par Līguma Pielikumā Nr.__ norādītajām cenām.
3.2. Pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par Pakalpojuma izpildīšanas kārtību, termiņiem un secību (ar kurām adresēm sāk, ar kurām beidz).
3.3. Pušu saskaņotajā termiņā un kārtībā (atbilstoši Līguma 3.2.punktam) Izpildītājs veic Pakalpojumā iekļautos darbus, pēc kā Puses sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ar ko pieņem izpildīto Pakalpojumu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts dod pamatu Izpildītājam izrakstīt rēķinu Pasūtītājam.
3.4. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei, tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda defektācijas aktu.

4.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Pakalpojuma kopējā summa ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.__ un tā ir EUR (____________eiro, ____eiro centi), neskaitot PVN. Šajā punktā minētajā summā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas Izpildītājam var rasties sakarā ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā  arī transporta izdevumi.
4.2. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.3.punkts) un Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam rēķinu.
4.3. Norēķinus Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par maksājuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs ir iesniedzis maksājuma uzdevumu bankai.

5.KVALITĀTES GARANTIJAS
5.1. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kādus defektus Pakalpojuma kvalitātei un Puses ir sastādījušas par to defektācijas aktu (Līguma 3.4.punkts), tad Izpildītājs konstatētos defektus novērš uz sava rēķina 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, tad Puses var abpusēji vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.
5.2. Pēc defektu novēršanas Pušu pārstāvji kopīgi izdara atzīmi par to defektācijas aktā, kā arī sastāda darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.3. Pakalpojuma ietvaros paveiktajiem remontu darbiem Izpildītājs dod 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju, skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
5.4. Izpildītājs garantē to, ka Pakalpojuma ietvaros veiktie darbi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem). Jebkādas remontu darbu neatbilstības gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par neatbilstību un tās sekām, tajā skaitā arī materiālu atbildību – zaudējumu rašanās gadījumā Izpildītājam iestājas zaudējumu kompensēšanas pienākums pret Pasūtītāju.

1. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5. Pasūtītāja pienākumi:
1.  sniegt Izpildītājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par Objektiem, kas nepieciešamas Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai;
1.  ja Pasūtītājam nepieciešams saņemt Pakalpojumu Objektos, sagatavot Izpildītājam informāciju par Objektiem un nosūtīt Izpildītājam;
1.  5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegtos izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktus un parakstīt tos vai arī minētajā termiņā sniegt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par sniegtajiem Pakalpojumiem, pretenzijā norādot Pakalpojumu trūkumu novēršanas termiņu;
1. veikt samaksu saskaņā ar Līgumu.
5. Pasūtītāja tiesības:
2. neuzņemties atbildību par Izpildītāja inventāru, tehniku un materiāliem;
2. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti, par nesniegtajiem vai neatbilstoši Līguma, tā pielikumu un/vai normatīvo aktu nosacījumiem sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī par citiem Līguma un normatīvo aktu nosacījumu neievērošanas gadījumiem, norādot termiņu neatbilstību un pārkāpumu novēršanai;
2. samazināt par Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem maksājamo summu, ja Pakalpojumi un tā ietvaros veicamie darbi ir veikti nekvalitatīvi, nepilnīgi neievērojot Līguma un tā pielikumu nosacījumus un termiņus;
2. Līguma darbības laikā vērsties pie apdrošināšanas sabiedrības ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo Izpildītāja civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazākas par Līguma 6.1.apakšpunktā noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu 5 (piecu) darba dienu laikā;
2. gadījumā, ja Izpildītājs neveic kādus Pakalpojumu sastāvā ietilpstošus darbus un/vai neievēro noteiktos termiņus, pieaicināt minēto darbu veikšanai trešās personas uz Izpildītāja rēķina;
2. neparakstīt izpildes aktus un Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī nemaksāt attiecīgo Līgumā noteikto maksu, kamēr kādi no Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbiem Objektos ir veikti daļēji vai nav veikti vispār;
2. Ja Izpildītājs kavē Pušu saskaņotos Pakalpojuma izpildes termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.1% dienā no kavēto darbu summas.

1. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6. Izpildītāja pienākumi:
1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.1.2.punktā informācijas saņemšanas uzsākt Pakalpojumu izpildi;
1.  kvalitatīvi sniegt Pakalpojumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā, apjomā, termiņā un biežumā, izpildot visus Tehniskajā specifikācijā norādītos Pakalpojuma ietvaros veicamos darbus un izmantojot Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām atbilstošus instrumentus un ierīces;
1. sniegt Pakalpojumu, nodrošinot netraucētu Objektu lietotāju darbību – apsekojumu un mērījumu laikā Izpildītājs Objektā nodrošina lietotāju funkcionālo darbību, nodrošinot ar pagaidu pieslēgumu, un paredz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1. sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, t.sk. saistībā ar COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, Objekta lietotāju iekšējos noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
1. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja un/ vai Pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā radušies;
1. novērst Pasūtītāja pretenzijās norādītos trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 
1. Pakalpojumus sniegt, iespējami nodrošinot netraucētu Objekta lietotāju darbību (atsevišķos gadījumos darbus veikt vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās), un pirms Pakalpojumos ietilpstošo darbu uzsākšanas saskaņot veicamo darbu grafiku ar attiecīgā Objekta pārvaldnieku un telpu lietotājiem, kā arī pēc darbu pabeigšanas sakārtot un uzkopt Pakalpojumu sniegšanas vietu, atstājot to tīru un kārtībā;
1. iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā noteikto izpilddokumentāciju un elektronisko mērījumu protokolus trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski;
1. līdz nākamā mēneša 15.datumam iesniegt Pasūtītājam izpildes aktu un Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu par veiktajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī;
1. Līguma darbības laikā nodrošināt, ka Pakalpojumu izpildē piedalās kvalificēts personāls ar nepieciešamo pieredzi;
1. Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniegšanai piesaistīt ne mazāk kā 2 (divus) speciālistus, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā apliecība ar vismaz B elektrodrošības grupu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, no kuriem:
a) ne mazāk kā 2 (divi) speciālisti, kuriem uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV;
b) vismaz 1 (viens) speciālists, kuram uz Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūvē vai izbūves darbu vadīšanā, vai ekspluatācijā, vai būvuzraudzībā ar darba spriegumu vismaz 1 kV.
1. Līguma 5.1.11.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstošo un Tehniskajā piedāvājumā minēto speciālistu nomaiņu veikt Līgumā noteiktajā kārtībā;
1. nodrošināt, ka Izpildītāja rīcībā ir tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā;
1. sniedzot Pakalpojumus, uzņemties atbildību par savu un trešo personu drošību;
1. 5(piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt par konkrētā Objektā veicamiem darbiem un darbos iesaistītām personām;
6. Izpildītāja tiesības:
2. saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu;
2. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo un Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.
6. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un pakalpojuma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem normatīviem (standartiem).

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, par to informējot otru Pusi rakstveidā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas dēļ otrai Pusei ilgstoši (vairāk kā trīs mēnešus) nav iespējams izpildīt Līguma saistības.
6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs sistemātiski pārkāpj šā Līguma noteikumus.
6.3. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizkavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizkavēšana ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu šā Līguma kontekstā ir saprotami tādi apstākļi, kas Pusēm nav bijuši paredzami un kontrolējami, novēršami vai ietekmējami.
6.4. Pusei, kurai saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīga dokumentācija (piemēram, kompetentas iestādes izziņa).
6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var izbeigt šo Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
6.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pusēm 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOTEIKUMI
7.1. Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 30.novembrim. Pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās Pusēm ir jāizpilda vienai pret otru visas Līguma darbības termiņa laikā radušās saistības.
7.2. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp Pusēm, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, tad strīds ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā.
7.3. Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7.4. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainojamā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes.
7.5. Puses ievēro 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
7.6. Šis Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.7. Šis Līgums ir sastādīts uz ___ lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  
7.8. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
7.8.1. Pielikums Nr.1 Pieteikums  uz  __ (_____) lapas
            7.8.2. Pielikums Nr.2 “Finanšu piedāvājums” uz  __ (_____) lapas;
7.8.3. Pielikums Nr.3 “Tehniskais piedāvājums”  uz  __ (_____) lapas;
7.8.4. Pielikums Nr.4 “Galveno elektrosadales tīklu objektu adreses”  uz  __ (_____) lapas;
7.8.5. Pielikums Nr.5 “Uzskaišu elektrosadales tīklu objektu adreses” uz __ (_____) lapām.


8. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:                                                                  Izpildītājs:

	SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr. 48503021348
Adrese: Zaļā iela 3, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
Konts: LV 91UNLA0006000508407
Banka: AS „SEB banka”



________________________________
                 (________________)
	       _______________________
       Reģ. Nr. ____________
Adrese: ________ iela _____,
___________, LV-_____
       Konts: ______________________
       Banka: ______________



    _____________________________
               (_________________)








