	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.2


	1. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
2. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
3. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
4. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija 3 (trīs) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.



	Būvdarbu apjomu saraksts

	Jumta seguma remonts

	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
	
	
	

	Objekta nosaukums: Jumta seguma remonts
	
	
	

	Objekta adrese: Atmodas iela 1, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Jumta seguma ieklāšana
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	450
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	15
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	450
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	115
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	12
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Čakstes iela 23, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Jumta seguma ieklāšana
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	650
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	21
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	650
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	130
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	16
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Krasta iela 8, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	400
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	13
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	400
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	60
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	6
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Zaļā iela 13, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	250
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	8
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	250
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	90
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	9
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Zaļā iela 36, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	450
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	12
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	450
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	120
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	13
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Zaļā iela 44, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Jumta konstrukcijas mehāniska tīrīšana
	m2
	500
	 
	

	1,2
	Šuvju un plaisu apdare ar hermētiķi
	m
	14
	 
	

	1,3
	Bitumena kausējamā ruļļmateriāla ICOPAL ULTRA 5 mm (vai ekvivalents), pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	500
	 
	

	1,4
	Lāseņu montāža, cink. skārds
	m
	70
	 
	

	1,5
	Piekļāvumu pie esošām ventilācijas izvadu sienām izveide.
	gb
	8
	 
	

	1,6
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	1,7
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	Virsizdevumi
	 
	

	Peļņa
	 
	

	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. Pirms finanšu piedāvājuma  sastādīšanas klātienē apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
	
	

	
	2. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
	
	

	
	3. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.
	
	

	
	     4. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā
	
	

	
	
	
	
	
	



