Pielikums Nr.4 pie 
ID Nr. SIA DN 2021/16

	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	

	1. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
2. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
3. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
4. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija 3 (trīs) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	Būvdarbu apjomu saraksts

	Jumta seguma remonts

	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
	
	
	

	Objekta nosaukums: Jumta seguma remonts
	
	
	

	Objekta adrese: Bērzes iela 10, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	600
	 
	

	1,2
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	40
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	180
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	600
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	40
	 
	

	2,4
	Notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	80
	 
	

	2,5
	Notekcaurules uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 100 Ø
	m
	48
	 
	

	2,6
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,7
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	6
	 
	

	2,8
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,9
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,10
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Bērzes iela 14, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	600
	 
	

	1,2
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	40
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	180
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	600
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	40
	 
	

	2,4
	Notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	80
	 
	

	2,5
	Notekcaurules uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 100 Ø
	m
	48
	 
	

	2,6
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,7
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	6
	 
	

	2,8
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,9
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,10
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Skolas iela 5, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	260
	 
	

	1,2
	Notekrene demontāža
	m
	50
	 
	

	1,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	24
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	68
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	260
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	24
	 
	

	2,4
	Jaunas notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus
	m
	50
	 
	

	2,5
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	1
	 
	

	2,6
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	4
	 
	

	2,7
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,8
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,9
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Brīvības iela 4, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	120
	 
	

	1,2
	Notekrene demontāža
	m
	10
	 
	

	1,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	10
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	36
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	120
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	10
	 
	

	2,4
	Notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus
	m
	10
	 
	

	2,5
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	1
	 
	

	2,6
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	4
	 
	

	2,7
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,8
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,9
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Krasta iela 9, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	500
	 
	

	1,2
	Notekrene demontāža
	m
	90
	 
	

	1,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	50
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	150
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	500
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	50
	 
	

	2,4
	Jaunas notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	90
	 
	

	2,5
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,6
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	6
	 
	

	2,7
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,8
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,9
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Krasta iela 11, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	500
	 
	

	1,2
	Notekrene demontāža
	m
	90
	 
	

	1,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	50
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	150
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	500
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	50
	 
	

	2,4
	Jaunas notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	90
	 
	

	2,5
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,6
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	6
	 
	

	2,7
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,8
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,9
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Priežu iela 1, Gardene, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	450
	 
	

	1,2
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	30
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	135
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	450
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	30
	 
	

	2,4
	Notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	60
	 
	

	2,5
	Notekcaurules uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 100 Ø
	m
	36
	 
	

	2,6
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,7
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	4
	 
	

	2,8
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,9
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,10
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese: Priežu iela 14, Gardene, Dobele
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Demontāžas  darbi
	 
	 
	 
	

	1,1
	Viļņotā šīfera demontāža un utilizācija
	m2
	300
	 
	

	1,2
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu demontāža
	m2
	15
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Jumta seguma nomaiņa
	 
	 
	 
	

	2,1
	Latojuma remonts 30% no kopējās platības
	m2
	90
	 
	

	2,2
	Bezazbesta šīfera (pelēkā krāsā) jumta seguma izbūve
	m2
	300
	 
	

	2,3
	Skārda kores, parapeta un jumtiņa elementu izbūve
	m2
	15
	 
	

	2,4
	Jaunas notekrenes uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 115 Ø
	m
	50
	 
	

	2,5
	Notekcaurules uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus 100 Ø
	m
	30
	 
	

	2,6
	Skārda jumta lūka izkāpšanai uz jumtu, 800x600mm
	gb
	2
	 
	

	2,7
	Jumta pieslēgumu montāža skursteņiem
	gb
	4
	 
	

	2,8
	Inventāro sastatņu montāža
	m2
	 
	 
	

	2,9
	Pacēlāja noma
	h
	 
	 
	

	2,10
	Būvniecības būvgružu savākšana un utilizācija
	gb
	1
	 
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
	 
	

	
	Virsizdevumi
	 
	

	
	Peļņa
	 
	

	
	Kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. Pirms finanšu piedāvājuma  sastādīšanas klātienē apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
	
	

	2. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
	
	

	3. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.
	
	

	4. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā
	
	

	
	
	
	
	
	



